**Шнекобур класс «А»**

* Крутящий момент до 1 000 кгс/м
* Диаметр трубы – 114\*8 мм
* Толщина витка – 10 мм
* Марка стали – 09Г2С

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория бурения 1-4** | **Категория бурения 4-7** |
| **Диаметр (мм)** | **Длина 1500 мм** | **Длина 2000 мм** | **Длина 3000 мм** | **Диаметр (мм)** | **Длина 1500 мм** | **Длина 2000 мм** | **Длина 3000 мм** |
| **200** | 34 350 | 42 900 | 50 650 | **200** | 40 550 | 49 350 | 57 320 |
| **250** | 35 150 | 43 800 | 52 950 | **250** | 41 350 | 50 270 | 59 690 |
| **300** | 36 400 | 48 250 | 55 750 | **300** | 42 640 | 54 850 | 62 590 |
| **350/360** | 37 650 | 48 850 | 60 950 | **350/360** | 43 930 | 55 500 | 67 950 |
| **400** | 39 900 | 53 650 | 63 950 | **400** | 46 250 | 60 400 | 71 050 |
| **450** | 42 250 | 53 950 | 68 800 | **450** | 48 670 | 60 750 | 76 100 |
| **500** | 44 750 | 58 550 | 74 950 | **500** | 51 250 | 65 450 | 82 350 |
| **550** | 48 750 | 61 400 | 82 900 | **550** | 55 370 | 68 400 | 90 550 |
| **600** | 53 400 | 68 059 | 87 700 | **600** | 60 150 | 75 250 | 95 480 |
| **630/650** | 56 700 | 69 200 | 96 900 | **630/650** | 63 550 | 76 450 | 104 960 |
| **700** | 60 850 | 77 950 | 108 350 | **700** | 67 850 | 85 450 | 116 750 |
| **750** | 64 750 | 81 900 | 117 800 | **750** | 71 850 | 89 500 | 126 490 |
| **800** | 69 950 | 90 850 | 129 700 | **800** | 77 200 | 98 750 | 138 750 |

